云浮市肥料产品质量监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取3个独立包装的肥料作为一个抽样单元，从单个包装抽取样本时应按相关产品标准中规定的抽样方法进行抽样。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：
	序号
	产品名称
	第1组数量
	第2组数量

	1
	氮肥
	500g
	500g

	2
	复肥
	500g
	500g

	3
	钾肥
	500g
	500g

	4
	磷肥
	500g
	500g

	5
	磷酸一铵、磷酸二铵
	500g
	500g

	6
	水溶肥料
	500g（ml）
	500g（ml）

	7
	硝酸铵、多孔粒状硝酸铵
	500g
	500g

	8
	有机肥料
	1000g
	1000g

	9
	生物肥
	500g
	500g

	10
	钙镁磷钾肥
	500g
	500g

	11
	脲铵氮肥
	500g
	500g

	12
	硝基复合肥
	500g
	500g


其他注意事项：固态化肥产品应将样品缩分至1000g（有机肥2000g）左右，分装在2个塑料瓶中。当独立包装产品重量（体积）低于抽样数量要求时，应尽量整包装抽取，避免分装。对于执行企业产品标准的产品，受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。
2 检验依据
表1 （NY /T 525-2021有机肥料）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	有机质
	NY/T 525-2021

	2
	总养分（总氮含量）
	NY/T 525-2021

	3
	总养分（磷含量）
	NY/T 525-2021

	4
	总养分（钾含量）
	NY/T 525-2021

	5
	水分含量
	GB/T 8576-2010

	6
	酸碱度（pH）
	NY/T 525-2021

	7
	总铅（Pb）
	NY/T 1978-2022

	8
	总砷（As）
	NY/T 1978-2022

	9
	总镉（Cd）
	NY/T 1978-2022

	10
	总铬（Cr）
	NY/T 1978-2022

	11
	总汞（Hg）
	NY/T 1978-2022

	12
	蛔虫卵死亡率
	GB/T 19524.1-2004 

	13
	粪大肠菌群
	GB/T 19524.2-2004


表2 （GB/T 15063-2020复合肥料）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总养分（总氮含量）
	GB/T 8572—2010

	2
	总养分（磷含量）
	GB/T 8573-2017

	3
	总养分（钾含量）
	GB/T 8574-2010

	4
	总铅（Pb）
	GB/T 23349-2020

	5
	总砷（As）
	GB/T 23349-2020

	6
	总镉（Cd）
	GB/T 23349-2020

	7
	总铬（Cr）
	GB/T 23349-2020

	8
	总汞（Hg）
	GB/T 23349-2020


表3 （NY 1106-2010 含腐植酸水溶肥料）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	腐殖酸含量
	NY 1106-2010

	2
	总养分（氮(N)含量）
	NY/T 1977-2010

	3
	总养分（有效磷(P2O5)含量）
	NY/T 1977-2010

	4
	总养分（氧化钾(K2O)含量）
	NY/T 1977-2010

	5
	总铅（Pb）
	NY/T 1978-2022

	6
	总砷（As）
	NY/T 1978-2022

	7
	总镉（Cd）
	NY/T 1978-2022

	8
	总铬（Cr）
	NY/T 1978-2022

	9
	总汞（Hg）
	NY/T 1978-2022


表4 （NY/T 1107-2020 大量元素水溶肥料）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总养分（氮(N)含量）
	NY/T 1977-2010

	2
	总养分（有效磷(P2O5)含量）
	NY/T 1977-2010

	3
	总养分（氧化钾(K2O)含量）
	NY/T 1977-2010

	4
	总铅（Pb）
	NY/T 1978-2022

	5
	总砷（As）
	NY/T 1978-2022

	6
	总镉（Cd）
	NY/T 1978-2022

	7
	总铬（Cr）
	NY/T 1978-2022

	8
	总汞（Hg）
	NY/T 1978-2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 15063-2020复合肥料
GB 38400-2019 肥料中有毒有害物质的限量要求
NY /T 525-2021有机肥料
NY 1106-2010 含腐植酸水溶肥料
NY/T 1107-2020 大量元素水溶肥料
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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