附件：

 云浮 市  云城区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2026年第 二 季度）

	序号
	监测点

地址
	供水

单位
	采样

单位
	检测

单位
	检测

时间
	监测指标
	检测结果

评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议
	农村水/城市水
	水源水/末梢水/出厂水/二次供水

	1
	云浮市第五小学
	云浮市粤海水务自来水有限公司云安西江水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	2
	云浮市政府饭堂
	云浮市粤海水务自来水有限公司云安西江水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	3
	云浮碧桂园林云苑
	云浮市粤海水务自来水有限公司云安西江水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	4
	云浮中学（新校区）
	云浮市粤海水务自来水有限公司云安西江水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	5
	云浮翡翠山花园
	云浮市粤海水务自来水有限公司云安西江水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	6
	云浮市恒大学校
	云浮市粤海水务自来水有限公司云安西江水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	7
	云浮市人民医院
	云浮市粤海水务自来水有限公司云安西江水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	二次供水

	8
	高峰街中心幼儿园
	广东广业云硫矿业有限公司水电分公司
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	9
	云浮市第七小学
	广东广业云硫矿业有限公司水电分公司
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	10
	云浮市第一中学（云硫校区）
	广东广业云硫矿业有限公司水电分公司
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	11
	云城区城北聚贤楼
	云浮市云城区益溢自来水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	12
	益溢水业办公室旁商铺
	云浮市云城区益溢自来水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	13
	高峰街道东方村委
	广东广业云硫矿业有限公司水电分公司
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	14
	高峰街道东方村委民居
	广东广业云硫矿业有限公司水电分公司
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	15
	前锋镇蒲芦塘村民居
	云浮市云城区盈海水资源开发有限公司
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月13日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	16
	南盛镇铁场村委
	云浮市云城区南盛镇益群自来水有限责任公司（铁场新水厂）
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月13日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为氯酸盐超标。其余所检指标结果均达标。
	氯酸盐检出值为1.9mg/L

（标准限值为≤0.7mg/L）。
	1.建议居民将水烧开后再饮用。
2.建议水厂优化含氯消毒剂投加工艺，减少氯酸盐生成，加强日常监测频次。
	农村水
	末梢水

	17
	腰古镇水东村委
	云浮市云城区腰古镇经济发展总公司自来水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月14日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	18
	腰古镇政府饭堂
	云浮市云城区腰古镇经济发展总公司自来水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月14日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	19
	思劳镇中心小学
	云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂）
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月14日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	20
	思劳镇派出所
	云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂）
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月14日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	21
	安塘街道夏洞村委民居
	云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂）
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月14日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	22
	云硫云生液化气站安塘门市部
	云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂）
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月14日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	23
	河口街道香港海员希望小学
	云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂）
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月14日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	24
	河口街道田心村委
	云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂）
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月14日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	25
	前锋镇增村村委
	云浮市云城区盈海水资源开发有限公司
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2026年4月13日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水


 云浮 市  云安区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2026年第 二 季度）

	序号
	监测点

地址
	供水

单位
	采样

单位
	检测

单位
	检测

时间
	监测指标
	检测结果

评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议
	农村水/城市水
	水源水/末梢水/出厂水/二次供水

	1
	云安区南乡中学
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	2
	六都镇卫生院
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	3
	六都镇南乡幼儿园
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	4
	六都镇下四村委下四村
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	5
	六都镇六都村委狮石村
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	6
	云安区大东河鲜饭店
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	7
	六都镇兴贤新村
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	8
	六都镇六都华府小区
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	9
	六都镇黄湾村委兴乐村
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	10
	云安中学
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	11
	都杨镇中心小学
	云浮市新区自来水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	12
	高村镇中学
	云浮市云安粤海城乡供水有限公司（高村水厂）
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月16日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	13
	白石镇永盛饭店
	云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东风水厂）
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月16日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	14
	镇安镇政府大院
	云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东风水厂）
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月16日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	15
	石城镇中心小学
	云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东风水厂）
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月16日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	16
	富林镇中学
	云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东升水厂）
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月16日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	17
	六都镇光明村委天所村
	六都镇光明村委天所村一体化供水
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月16日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为总大肠菌群、浑浊度超标，游离氯不达标。其余所检指标结果均达标。
	总大肠菌群检出值为2.0MPN/100ml(标准限值为不得检出），浑浊度检出值为3.61NTU(标准限值为3.0NTU)，游离氯检测值＜0.02mg/L(标准限制为0.05-2mg/L)。
	1.建议居民将水烧开后再饮用。
2.建议供水站改进沉淀过滤工艺和加强消毒管理，规范投加消毒剂，加强日常监测频次。

	农村水
	末梢水

	18
	高村镇石牛村委石牛村
	高村镇石牛村委石牛村一体化供水
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月16日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	19
	白石镇石底村委石底村
	白石镇石底村委石底村一体化供水
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月16日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	20
	镇安镇永丰村委庙墩村
	镇安镇永丰村委庙墩村一体化供水
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月16日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	21
	都杨镇洞坑村委桃萍村
	都杨镇洞坑村委桃萍村一体化供水
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2026年4月16日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为浑浊度超标，游离氯不达标。其余所检指标结果均达标。
	浑浊度检出值为3.67NTU(标准限值为3.0NTU)，游离氯检出值为＜0.02mg/L(标准限值为0.05-2mg/L)。
	1.建议居民将水烧开后再饮用。
2.建议供水站改进沉淀过滤工艺和加强消毒管理，规范投加消毒剂，加强日常监测频次。
	农村水
	末梢水


 云浮 市  罗定市 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2026年第 二 季度）

	序号
	监测点

地址
	供水

单位
	采样

单位
	检测

单位
	检测

时间
	监测指标
	检测结果

评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议
	农村水/城市水
	水源水/末梢水/出厂水/二次供水

	1
	罗定市双东街道白荷村委
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	2
	罗定市第二中学
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	3
	罗定市素龙街道东晟花园小区
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	4
	罗定市罗城街道泷江翡翠城小区
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	5
	罗定市附城街道附城中心小学
	罗定粤海水务有限公司附城水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	6
	罗定市附城街道高峰村委
	罗定粤海水务有限公司附城水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	7
	罗定市素龙街道实验中学
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	8
	罗定市附城街道碧桂园天悦湾小区
	罗定粤海水务有限公司附城水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	9
	罗定市素龙街道素龙居委
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	10
	罗定市罗城街道细坑居委
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	11
	罗定市华石镇华石中学
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	12
	罗定市榃滨镇政府
	罗定市榃滨镇清泉自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	13
	罗定市生江镇双脉村委
	罗定市生江镇长河自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月8日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	14
	罗定市连州镇连州村委
	罗定市明湖自来水有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月8日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	15
	罗定市黎少镇黎少中学
	罗定市红辉自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月8日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	16
	罗定市泗纶镇中心小学
	罗定市泗纶镇自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月9日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	17
	罗定市加益镇加益中学
	罗定市加益镇源福自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月9日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	18
	罗定市龙湾中学
	罗定市龙湾镇南充自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月9日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	19
	罗定市罗平镇古莲冲村委
	罗定市罗平镇罗泉自来水有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月16日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	20
	罗定市罗镜镇新榕小学
	罗定市罗镜镇新榕自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	21
	罗定市太平镇太平中学
	罗定市太平自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	22
	罗定市朗塘镇朗塘中学
	罗定市朗塘镇润康自来水有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月14日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	23
	罗定市船步镇中心小学
	罗定粤海水务有限公司船步水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月14日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	24
	罗定市分界镇分界村委
	罗定市分界镇石英自来水有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月16日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	25
	罗定市金鸡镇大岗村委
	罗定市金鸡镇永康自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月13日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	26
	罗定市围底镇中心小学
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月13日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	27
	罗定市苹塘镇苹塘中学
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2026年4月13日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水


 云浮 市  新兴县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2026年第 二 季度）

	序号
	监测点地址
	供水

单位
	采样

单位
	检测

单位
	检测

时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议
	农村水/城市水
	水源水/末梢水/出厂水/二次供水

	1
	实验小学 新城镇沿江南路120号  
	新兴县供水管理中心供水一厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	2
	中药学校（东校区） 新城镇果园路33号 
	新兴县供水管理中心供水一厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	3
	新兴县新中旅大酒店 新城镇中山路95号    
	新兴县供水管理中心供水一厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	4
	新兴县残疾人联合会  新城镇城东路28号
	新兴县供水管理中心供水一厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	5
	新兴县环城中学 新城镇西郊西门路
	新兴县供水管理中心供水一厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	6
	新兴县翔顺敏行小学   新城镇新洲大道北77号
	新兴县供水管理中心供水二厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	7
	新兴县翔顺筠洲一区  新城镇新洲大道北  
	新兴县供水管理中心供水二厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	8
	新兴县惠能中学 新城镇东郊教育科技园   
	新兴县供水管理中心供水二厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	9
	祥利明珠新城一区  新城镇文华路138号
	新兴县供水管理中心供水二厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	10
	新兴县翔顺实验学校 新城镇育才南路53号
	新兴县供水管理中心供水二厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	11
	新城镇陇塘村委
	新兴县兴塘自来水有限公司
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	12
	大江镇卫生院
	大江镇自来水厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	13
	稔村镇中心小学 稔村镇圩镇 
	新兴县东源供水工程有限责任公司
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	14
	车岗镇中心小学 车岗镇车岗圩  
	新兴县供水管理中心供水二厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	15
	太平镇政府   
	新兴县东源供水工程有限责任公司（太平分公司）
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	16
	六祖镇中心小学 六祖镇雅岗村
	新兴县集成自来水厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	17
	簕竹镇邮政储蓄所 簕竹镇圩镇 
	新兴县北峰供水工程有限责任公司
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	18
	东成中学 东成镇布乾岒
	新兴县东源供水工程有限责任公司
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	19
	河头镇中心小学 河头镇圩镇
	新兴县北峰供水工程有限责任公司
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	20
	天堂镇田家炳中学 天堂镇五一村委侧
	新兴县北峰供水工程有限责任公司
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	21
	水台镇中心小学 镇旧街41号
	水台镇双甲自来水厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	22
	里洞镇卫生院 里洞镇圩镇
	里洞镇自来水厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2026年5月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水
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	序号
	监测点

地址
	供水

单位
	采样

单位
	检测

单位
	检测

时间
	监测指标
	检测结果

评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议
	农村水/城市水
	水源水/末梢水/出厂水/二次供水

	1
	郁南县都城镇中心小学（分校区）
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月8日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	2
	郁南县都城镇金晖幼儿园
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月8日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	3
	郁南县永红幼儿园
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月8日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	4

	郁南县西江博雅学校
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月8日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	二次供水

	5
	郁南县西江实验学校
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月8日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	二次供水

	6
	郁南县西江中学 
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月8日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	二次供水

	7
	郁南县蔡朝焜纪念中学
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月8日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	8
	郁南县都城镇锦枝小学
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月8日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	9
	郁南县实验中学
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月8日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	10
	郁南县湖景华亭幼儿园
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月8日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	11
	宝珠镇中心学校
	宝珠镇荔乡自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月9日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	12
	通门镇人民政府
	郁南县通门经济发展总公司源通水源供水分部
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月9日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	13
	建城镇初级中学
	郁南县建城镇汤氏自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月9日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	14
	桂圩镇中心幼儿园
	郁南县桂圩镇供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月13日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	15
	河口镇中心幼儿园
	河口镇兴宏自来水公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月14日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为总大肠菌群超标。其余所检指标结果均达标。
	总大肠菌群检出值为5.3CFU/100ml(标准限值为不得检出）。
	1.建议居民将水烧开后再饮用。
2.建议水厂加强消毒管理，规范投加消毒剂，加强日常监测频次。
	农村水
	末梢水

	16
	大湾镇卫生院
	罗定粤海水务有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月14日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	17
	千官中学
	千官镇经济发展总公司自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月14日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	18
	平台镇初级中学
	平台镇何氏自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	19
	宋桂镇初级中学 
	郁南县宋桂经济发展总公司鲤鱼山自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月20日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	20
	南江口镇中心小学
	郁南县南江口镇经济发展总公司自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月20日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	21
	历洞镇中心小学
	郁南县历洞镇瑞源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月22日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	22
	大方镇大方村委居民家
	大方镇自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月22日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	23
	连滩镇初级中学
	连滩镇连东自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月22日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	24
	东坝镇人民政府
	郁南县东坝镇东润自来水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2026年4月22日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水


注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750－2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。


