云浮市生态环境局

云环审〔2022〕29号

关于云浮市云安区创兴科技有限公司年产5万吨石英砂项目环境影响报告书的批复

云浮市云安区创兴科技有限公司（统一社会信用代码：91445323MA56KWC714）：

你公司报批的云浮市云安区创兴科技有限公司年产5万吨石英砂项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、云浮市云安区创兴科技有限公司年产5万吨石英砂项目位于云浮市云安区云硫化工厂厂内（原聚合硫酸铁试车间旁边化工厂）。规划占地总面积12098 m²，总建筑面积12089 m²。总投资8000万元，其中环保投资100万元。采用酸浸、磁选、筛分、色选、球磨等工艺，设置酸浸罐、洗砂机、筛分机、球磨机、烘干塔以及相关配套辅助设施，计划年产5万吨石英砂。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局云安分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。磁选、色选、筛分和球磨等工序产生的粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准；蒸汽发生器和烘干塔废气中NOx、SO2、颗粒物执行广东省地方环境标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2燃气锅炉排放标准以及《广东省生态环境厅关于2021年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知》（粤环函〔2021〕461号）较严值。各排气筒高度应不低于报告书建议值。

无组织排放废气中，颗粒物厂区周界执行（DB44/27-2001）第二时段中的无组织排放监控浓度要求。

本项目氮氧化物排放量应控制在0.913吨/年以内。根据云安分局《云浮市生态环境局云安分局关于云浮市云安区创兴科技有限公司年产5万吨石英砂项目环境影响评价文件总量指标申请的复函》，上述污染物总量指标从青洲水泥（云浮）有限公司减排形成的“可替代总量指标”中安排。

（二）严格落实全厂水污染防治措施。本项目生产废水经中和系统处理后回用于生产中的洗砂用水，不外排，执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T1999-2005）中“洗涤用水”标准；生活污水经化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，排入综合园区污水处理厂进一步处理后，全部回用不外排。

完善全厂初期雨水收集处理和监测、排放系统，以及防渗区域划分，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。在上述防治措施完成后，方可投入生产。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。废机油和含油废抹布等危险废物委托有资质单位处置，池泥渣等固体废物根据固废毒性浸出实验鉴定结果，采取相应的处置方式。废树脂等一般工业固体废物依法依规处置，生活垃圾由环卫部门收集处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的报告书送云浮市生态环境局云安分局。

云浮市生态环境局

2022年 7月 13日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局，市生态环境局云安分局，云浮市天蓝环境科技有限公司。
云浮市生态环境局办公室 2022 年 7 月 13 日印发