调查报价文件格式
[bookmark: _Toc4552_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28427][bookmark: _Toc5570_WPSOffice_Level1]
报价文件封面参考
	

调查报价文件


□ 正本
□ 副本

项目名称：2026年国球进社区、进公园项目体育健身器材招标采购项目

报价供应商名称（盖公章）：

报价供应商地址：
                
 




报价文件目录表
	序号
	文件名称
	提交情况
	页码范围

	1
	具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
	□有
□无
	见报价文件第（ ）页

	2
	具有提供本项目服务的能力。（提供承诺函）
	□有
□无
	见报价文件第（ ）页

	3
	法人证明及授权委托书
	□有
□无
	见报价文件第（ ）页

	4
	报价表
	□有
□无
	见报价文件第（ ）页

	5
	报价清单及其附件
	□有
□无
	见报价文件第（ ）页

	6
	技术参数响应表
	□有
□无
	见报价文件第（ ）页




附件1
资格证明文件
1、具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2、具有提供本项目服务的能力。（提供承诺函）


附件2
法人证明及授权委托书
兹有：       ，身份证号：                  为我单位/公司法人，现委托       ，身份证号：               负责我公司在云浮市文化广电旅游体育局的采购项目需求调查调研等工作，并以本企业名义处理2026年国球进社区、进公园项目体育健身器材招标采购项目一切与之有关的事务。
此授权无转委托权，他用无效。
授权期限：        年    月    日至        年    月    日


供应商名称（公章）：                         
地址：                                        
法定代表人（签字或盖章）：                    
代理人（被授权人）（签字或盖章）：             
日期：        年    月    日
	法人身份证（人像面）
	法人身份证（国徽面）

	代理人（被授权人）身份证（人像面）
	代理人（被授权人）身份证（国徽面）




附件3
报价表
[货币单位：人民币元]
供应商名称（公章）：                              
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	报价
（单位：元）

	01
	2026年国球进社区、进公园项目体育健身器材招标采购项目
	1
	项
	小写：
大写：


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次项目标的金额总数，即报价总价。
2.本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。
3.供应商须对所有的采购内容进行报价不允许只对部分内容进行报价，报价须包括材料成本、检验、运输、包装、配送及伴随服务，税费及其他一切附加费用。

供应商名称（公章）：
授权代表（签名）：
日期：



附件4
报价清单
供应商名称（公章）：                               
	序号
	产品名称
	采购数量
	单位
	材料费
	人工费
	运输费
	安装费
	单价报价（元）
	总价报价（元）
	同类产品、设备成交记录证明文件位置
	备注

	1
	室外乒乓球台
	158
	张
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	双位漫步机
	9
	件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	三位扭腰器
	7
	件
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	太极揉推器
	7
	件
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	骑马机
	7
	件
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	上肢牵引器
	7
	件
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	棋牌桌
	7
	件
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	跷跷板
	7
	件
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	双人坐蹬器
	7
	件
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	健身车
	7
	件
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	告示牌
	7
	件
	
	
	
	
	
	
	
	


注：请于本表后附同类产品、设备成交记录证明文件（成交合同或发票设备）作为证明文件。
附件5
技术参数响应表（仅用作市场调研）
供应商名称（公章）：                                                     
	序号
	产品名称
	参数要求
	实际参数
	是否偏离
	偏离说明

	1
	室外乒乓球台
	1.外形尺寸：≥2700mm*1500mm*900mm；
2.主要材料：钢管\SMC；
3.主要承载立柱尺寸：≥Φ60mm*3mm；
4.主要承载横梁尺寸：≥Φ32mm*3mm；
5.安装方式：预埋式；
6.表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑；
	
	
	

	2
	双位漫步机
	1.外形尺寸：≥3000mm*1400mm*3000mm；
2.主要材料：钢管、铝型材、塑木板；
3.主要承载立柱尺寸：≥140mm*140mm*3mm
4..主要承载横梁尺寸：≥Φ42*3mm
6.表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑；
7.工作电压：电压12V
8.数据采集：运动时间、运动次数；
9.数据输送方式：无线传输
10.数据呈现方式：语音播报，固定显示屏，智能终端；
11.安装方式：直埋式；
	
	
	

	3
	三位扭腰器
	 1.外形尺寸：≥1472mm*1318mm*1258mm；
2.主要材料：钢管；
3.主要承载立柱尺寸：≥φ114mm*3mm；
4.主要承载立柱尺寸：≥φ32mm*3mm；
5.安装方式：直埋式；
6.表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑；
	
	
	

	4
	太极揉推器
	 1.外形尺寸：≥1100mm*1050mm*1250mm；
2.主要材料：钢管；
3.主要承载立柱尺寸：≥Ф114mm*3mm；
4.主要承载横梁尺寸：≥φ48mm*3mm；
5.安装方式：直埋式；
6.表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑；
	
	
	

	5
	骑马机
	  1.外形尺寸：≥1500mm*450mm*1000mm；
2.主要材料：钢管；
3.主要承载立柱尺寸：≥φ114mm*3mm；
4.主要承载横梁尺寸：≥φ60mm*3mm；
5.安装方式：直埋式；
6.表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑；
	
	
	

	6
	上肢牵引器
	  1.外形尺寸：≥1200mm*600mm*2300mm；
2.主要材料：钢管；
3.主要承载立柱尺寸：≥φ114mm*3mm；
4.主要承载横梁尺寸：≥≥φ60mm*3mm；
5.安装方式：直埋式；
6.表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑；
	
	
	

	7
	棋牌桌
	  1.外形尺寸：≥1550mm*1550mm*700mm；
2.主要材料：钢管；
3.主要承载立柱尺寸：≥φ114mm*3mm；
4.主要承载横梁尺寸：≥20mm*20*2mm；
5.安装方式：直埋式；
6.表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑；
	
	
	

	8
	跷跷板
	  1.外形尺寸≥2000mm*400mm*980mm；
2.主要材料：钢管；
3.主要承载立柱尺寸：≥Φ114mm*3mm；
4.主要承载横梁尺寸：≥Φ76mm*3mm；
5.安装方式：直埋式；
6.表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑；
	
	
	

	9
	双人坐蹬器
	  1.外形尺寸：≥2100mm*350mm*1450mm；
2.主要材料：钢管；
3.主要承载立柱尺寸：≥Φ114mm*3mm；
4.主要承载横梁尺寸：≥φ60mm*3mm；
5.安装方式：直埋式；
6.表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑；
	
	
	

	10
	健身车
	  1.外形尺寸：≥850mm*500mm*1150mm；
2.主要材料：钢管；
3.主要承载立柱尺寸：≥φ89mm*3mm；
4.主要承载横梁尺寸：≥Φ48mm*3mm；
5.安装方式：直埋式；
6.表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑；
	
	
	

	11
	告示牌
	  1.外形尺寸：≥1100mm*114mm*1500mm；
2.主要材料：钢管；
3.主要承载立柱尺寸：≥Φ114mm*3mm；
4.主要承载立柱尺寸：≥Φ25mm*25mm*3mm；
5.安装方式：直埋式；
6.表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑；
	
	
	


备注：
[bookmark: _GoBack]1.供应商必须对应本表参数要求的条款内容进行响应。
2.供应商响应参数要求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
